|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 寄存器 | 参数名称 | 设置范围 | 参数说明 | 读/写 |
| 0 | 40001 | 开关量输入计数L | 0 | 开关量输入计数值低位 | R |
| 1 | 40002 | 开关量输入计数H | 0 | 开关量输入计数值高位 | R |
| 0 | 10001 | 开关量输入X1 | 0 | X1开关量输入值 | R |
| 1 | 10002 | 开关量输入X2 | 0 | X2开关量输入值 | R |
| 2 | 10003 | 开关量输入X3 | 0 | X3开关量输入值 | R |
| 3 | 10004 | 开关量输入X4 | 0 | X4开关量输入值 | R |
| 4 | 10005 | 开关量输入X5 | 0 | X5开关量输入值 | R |
| 5 | 10006 | 开关量输入X6 | 0 | X6开关量输入值 | R |
| 6 | 10007 | 开关量输入X7 | 0 | X7开关量输入值 | R |
| 7 | 10008 | 开关量输入X8 | 0 | X8开关量输入值 | R |
| 8 | 10009 | 开关量输入X9 | 0 | X9开关量输入值 | R |
| 9 | 10010 | 开关量输入X10 | 0 | X10开关量输入值 | R |

开关量输入对应Modbus寄存器映射表

开关量输出对应Modbus寄存器映射表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 寄存器 | 参数名称 | 设置范围 | 参数说明 | 读/写 |
| 2 | 40003 | 开关量输出1~16位 | 0~65535 | 1~16开关量输出状态 | R/W |
| 0 | 1 | Y1开关量输出值 | 0~1 | Y1开关量输出状态 | R/W |
| 1 | 2 | Y2开关量输出值 | 0~1 | Y2开关量输出状态 | R/W |
| 2 | 3 | Y3开关量输出值 | 0~1 | Y3开关量输出状态 | R/W |
| 3 | 4 | Y4开关量输出值 | 0~1 | Y4开关量输出状态 | R/W |
| 4 | 5 | Y5开关量输出值 | 0~1 | Y5开关量输出状态 | R/W |
| 5 | 6 | Y6开关量输出值 | 0~1 | Y6开关量输出状态 | R/W |
| 6 | 7 | Y7开关量输出值 | 0~1 | Y7开关量输出状态 | R/W |
| 7 | 8 | Y8开关量输出值 | 0~1 | Y8开关量输出状态 | R/W |
| 8 | 9 | Y9开关量输出值 | 0~1 | Y9开关量输出状态 | R/W |
| 9 | 10 | Y10开关量输出值 | 0~1 | Y10开关量输出状态 | R/W |

**有问题请咨询客服**