|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 性能规格 |
| 电源电压 | DC9~36V |
| 开关量输出类型 | NPN晶体管 |
| 开关量信号采集 | DC5V~24V |
| 通讯波特率 | 默认值:19200(可通过自编程修改定义) |
| 站号 | 默认值:1(可通过自编程修改定义) |
| 安装方式 | 自定义安装 |
| 单路最大输出电流 | 500mA |

有问题请咨询客服